# Emme hortumunun takılması (bkz. Resim D)

Emme hortumunu (29) hortum yuvasına (3) yerleştirin ve dayanak noktasına kadar saat yönünde döndürün.

Not: Emme işlemi esnasında emme hortumu ve aksesuar içindeki tozun sürtünmesi nedeniyle elektro statik yüklenme olur ve bunu kullanıcı statik deşarj olarak algılayabilir (çevre koşullarına ve bedensel hassasiyete bağlı olarak).
İnce tozların ve kuru malzemenin emilmesinde Bosch genel olarak antistatik bir emme hortumunun (aksesuar) kullanılmasını tavsiye eder.

## Emme hortumunun elektrikli süpürgeye sabitlenmesi (bkz. resim E)

Monte edilen emme hortumunu (29) ilgili emme hortumu bölmesine sarın. Her iki çekme bandını (13) yukarıya doğru çekin ve sabitleme açıklıklarına (14) asın.