# Kļūmju novēršana

- Rodoties bojājumam (piemēram, filtra plīsumam), vakuumsūcējs nekavējoties jāizslēdz. Pirms nākošās ieslēgšanas bojājums jānovērš.

Kļūme | Palīdzība
--- | ---
Negriežas uzsūkšanas turbīna. | Pārbaudiet elektrokabeli, kontaktdakšu, drošinātāju, kontaktligzdu un tvertnes piepildīšanās devējus (45).
Iestatiet galveno (2) slēdzi uz “automātiska palaišana/izslēgšana”. Galvenais slēdzis (2) uz simbola "Uzsūkšana" vai pārslēdziet kontaktligzdai (4) pievienoto elektroinstrumentu.
Uzsūkšanas turbīna izslēdzas. | Mitrās uzsūkšanas laikā LED indikatori A un M mirgo lēni un vienlaicīgi. Iztukšojiet tvertni (1).
Sausās uzsūkšanas laikā LED indikatori A un M mitro ātri un vienlaikus: tiek aktivizēta putekļsūcēja kontaktligzdas pārslodzes aizsardzība. Izslēdziet elektroinstrumentu.
Vakuumsūcējs izslēdzas. | Vakuumsūcēja pārslodze, jo ir pārsniegts vakuumsūcēja kontaktligzdas maksimālais spriegums: tiek iedarbināts motora aizsardzības drošinātājs. Nosūtiet putekļsūcēju uz pilnvaroto Bosch klientu apkalpošanas centru.
Pēc tvertnes iztukšošanas uzsūkšanas turbīna vairs negriežas. | Izslēdziet vakuumsūcēju un pagaidiet 5 sekundes, pēc 5 sekundēm atkal ieslēdziet.
Ar suku notīriet tvertnes piepildīšanās devējus (45), kā arī iztīriet starptelpu starp tvertnes piepildīšanās devējiem (45).
Samazināta uzsūkšanas jauda. | Noņemiet aizsprostojumus no uzsūkšanas sprauslas, uzsūkšanas caurules, uzsūkšanas šļūtenes (29) vai plakano ieloču (34) filtra.
Nomainiet (32) /vilnas filtra (40) maisu.
Pareizi nostipriniet filtra (43) vāku.
Pareizi novietojiet piesūcekņa augšējo daļu (12) un aizveriet (15) slēgumus.
Nomainiet plakano ieloču filtru (34).
Uzsūkšanas laikā no vakuumsūcēja birst ārā putekļi | Pārbaudiet, vai plakano ieloču filtrs (34) ir pareizi uzstādīts.
Nomainiet plakano ieloču filtru (34).
Nenostrādā automātiskā izslēgšanās (mitrajai uzsūkšanai). | Ar suku notīriet tvertnes piepildīšanās devējus (45), kā arī iztīriet starptelpu starp tvertnes piepildīšanās devējiem (45).
Pastāvīgi kontrolējiet tvertnes piepildīšanās pakāpi.
Automātiskās filtra tīrīšanas funkcija nedarbojas. | Pārslēdziet uz manuālu režīmu, nospiežot manuālās filtra tīrīšanas pogu (7). Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu Bosch klientu servisa centru.
Nevar veikt manuālu filtra tīrīšanu. | Ir aktivizēta vakuumsūcēja aizsardzība pret pārkaršanu. 10 reizes nepārtraukti nospiežot manuālās filtra tīrīšanas pogu (7) ir iedarbināta aizsardzība pret pārkaršanu. Aizsardzība pret pārkaršanu tiek automātiski atcelta pēc 20 sekundēm. 30 reizes nepārtraukti nospiežot manuālās filtra tīrīšanas pogu (7) ir ieslēgta aizsardzība pret pārkaršanu. Aizsardzība pret pārkaršanu tiek automātiski atcelta pēc 4 minūtēm. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu Bosch klientu servisa centru.
Automātiskā filtra tīrīšana netiek aktivizēta. | Sazinieties ar pilnvarotu Bosch klientu servisa centru.