# Информации за бучава/вибрации

Вредностите за емисија на бучава се одредуваат согласно EN 60335‑2‑69.

Нивото на звучниот притисок на всисувачот, оценето со A, вообичаено изнесува 73 dB(A). Несигурност K = 2 dB. Нивото на звук при работењето може да ги надмине наведените вредности. Носете заштита за слухот!

Вкупните вредности на вибрации ah (векторски збир на три насоки) и несигурност K дадени се во согласност со EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.