# Sausų dulkių siurbimas

## Nusėdusių dulkių nusiurbimas

Norėdami siurblį įjungti, pasukite pagrindinį jungiklį (2) į padėtį 1.

Norėdami siurblį išjungti, pasukite pagrindinį jungiklį (2) į padėtį 0.

## Kylančių dulkių nusiurbimas nuo veikiančių elektrinių įrankių (žr. L pav.)

- Jei panaudotas oras išleidžiamas atgal į patalpą, tai turi būti pakankama patalpos ventiliacijos norma. Laikykitės atitinkamų nacionalinių direktyvų.

Dulkių siurblyje yra integruotas kištukinis lizdas elektriniams įrankiams (4). Prie šio kištukinio lizdo galite prijungti išorinį elektrinį įrankį. Neviršykite prijungto elektrinio įrankio maksimalios leidžiamosios prijungimo galios.

Sumontuokite kombinuotąjį nusiurbimo adapterį (25) (žr. B pav.).

Kombinuotąjį nusiurbimo adapterį (25) įstatykite į elektrinio įrankio nusiurbimo atvamzdį.

Norėdami įjungti automatinį siurblio įjungimo ir išjungimo įtaisą, sukite pagrindinį jungiklį (2) į padėtį 1+.

Norėdami siurblį įjungti, įjunkite prie kištukinio lizdo (4) prijungtą elektrinį įrankį. Siurblys įsijungia automatiškai.

Norėdami nusiurbimą baigti, išjunkite elektrinį įrankį.
Kad iš siurbimo žarnos būtų išsiurbtos likusios dulkės, automatinio įjungimo ir išjungimo įtaiso veikimo iš inercijos funkcija dar veikia 15 s.

Norėdami siurblį išjungti, pasukite pagrindinį jungiklį (2) į padėtį 0.

### Nusiurbimo sistemos naudojimas (papildoma įranga)

Nusiurbimo sistemą prijunkite prie siurbimo žarnos (29).

Norėdami susiurbti dulkes nusiurbimo sistema, pasukite pagrindinį jungiklį (2) į padėtį 1.

Nusiurbimo sistemą laikykite prie sienos ir įjunkite elektrinį įrankį. Susidaręs vakuumas laiko nusiurbimo sistemą.

Išjunkite elektrinį įrankį ir atsargiai nuimkite nusiurbimo sistemą nuo sienos.

Norėdami siurblį išjungti, pasukite pagrindinį jungiklį (2) į padėtį 0.