# Установка принадлежностей для пылеудаления (см. рис. A)

Всасывающий шланг (29) оснащен системой зажимов для подсоединения принадлежностей для пылеудаления (комбинированного переходника пылеотвода (25), изогнутой насадки (31), комбинированной щеточной насадки (24)).

##

- Наденьте изогнутую насадку (31) на всасывающий шланг (29) таким образом, чтобы обе нажимные кнопки (35) шланга зафиксировались со слышимым щелчком.
- Для снятия насадки вдавите нажимные кнопки (35) внутрь и разъедините детали.

##

- При необходимости плотно вставьте всасывающие трубки (30) друг в друга, а затем плотно вставьте их в изогнутую насадку (31).
- Плотно насадите напольную насадку (23) на всасывающую трубку (30) или изогнутую насадку (31).

##

Комбинированный переходник пылеотвода (25) состоит из переходника PowerTool (передняя часть) (36) и переходника PowerTool (задняя часть) (37).

Комбинированный переходник пылеотвода (25) совместим с электроинструментами Bosch.

Переходник PowerTool (задняя часть) (37) благодаря своему внутреннему (38,5 мм) и внешнему (45 мм) диаметрам может также использоваться с электроинструментами других производителей.

Насадите переходник PowerTool (передняя часть) (36) на переходник PowerTool (задняя часть) (37) и соедините обе части переходника вращением в противоход друг другу (см. рис. B).

Наденьте комбинированный переходник пылеотвода (25) на всасывающий шланг (29) таким образом, чтобы обе нажимные кнопки (35) всасывающего шланга зафиксировались со слышимым щелчком.

Для снятия вдавите нажимные кнопки (35) внутрь и cнимите комбинированный переходник пылеотвода со всасывающего шланга.

Чтобы разъединить обе части переходника, сначала поверните их в противоход друг другу.

##

Наденьте комбинированную щеточную насадку (24) на всасывающий шланг (29) таким образом, чтобы обе нажимные кнопки (35) всасывающего шланга зафиксировались со слышимым щелчком.

Для снятия вдавите нажимные кнопки (35) внутрь и разъедините детали.

##

Комбинированную щеточную насадку можно использовать (24) в качестве щелевой насадки или щетки.

Нажмите кнопку разблокировки (38) и сдвиньте щетку вперед, чтобы использовать комбинированную щеточную насадку (24) в качестве щетки.

Нажмите кнопку разблокировки (38) и потяните щетку назад, чтобы использовать комбинированную щеточную насадку (24) в качестве щелевой насадки.