# Të dhënat teknike

Thithës me ujë/i thatë |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Numri i artikullit ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Fuqia e vlerësuar hyrëse | W | 1200 | 1200
Frekuencë | Hz | 50–60 | 60
Vëllimi i kontejnerit (bruto) | l | 40 | 40
Vëllimi neto (i thatë) | l | 28 | 26
Vëllimi neto (i lëngshëm) | l | 20 | 18
Presion negativA) |
Thithës | hPa | 200 | 180
Turbinë | hPa | 230 | 200
Shpejtësia e rrjedhjesA) |
Thithës | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbinë | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Klasa e pluhurit |  | L | L
PeshaB) | kg | 14,0 | 14,5
Klasa e mbrojtjes |  | /I | /I
Klasa e mbrojtjes |  | IPX4 | IPX4

A)

  matur me një zorrë thithëse Ø 28 mm dhe 4 m të gjatë

B)

  Pesha pa linjën e lidhjes në rrjet dhe pa spinën e rrjetit

Informacioni vlen për tensionet nominale të specifikuara.Ky informacion mund të ndryshojë për tensione të ndryshme dhe versione specifike të vendit.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.

## Prizë në fshesën me korrent

Fuqia e lejuar e lidhur e veglës elektrike të lidhur
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Tension nominal | Rendimenti maksimal | Rendimenti minimal
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Tregimi i fuqisë së lejuar të lidhjes për veglën e lidhur elektrike
Këto vlera mund të ndryshojnë për modelet e tjera specifike të vendit. Ju lutemi vini re informacionin në prizën e fshesës me korrent.