# Karbantartás és tisztítás

- Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

- Tartsa mindig tisztán a porszívót és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

- A porszívó karbantartásához és tisztításához viseljen egy porvédő álarcot.

Időről időre tisztítsa meg egy nedves kendővel a porszívó házát.

- Ne tisztítsa a porszívót sűrített levegővel. A szűrő vagy más alkatrészek megsérülhetnek.

Legalább évente egyszer a gyártónak vagy egy szakembernek végre kell hajtani egy portechnikai ellenőrzést a porszívón (például a szűrő sérülését, a porszívó tömítettségét és a vezérlőberendezés működését is ellenőrizni kell).

##

- Tekintsen szennyezettnek minden olyan alkatrészt, amely veszélyes anyagokkal érintkezhetett.
- Porszívózza le, törölje át, illetve zárja le a porszívó külsejét alaposan, mielőtt eltávolítja az egészségre veszélyes anyagokat tartalmazó területről.
- A porszívót csak akkor tisztítsa, szedje szét és tartsa karban, ha ez önmaga vagy más személyek veszélyeztetése nélkül elvégezhető. A karbantartási és tisztítási munkák közben viseljen személyi védőfelszerelést. A munkát jól szellőző helyiségben végezze.
- Szétszerelés előtt először tisztítsa meg a porszívó külsejét.
- A porszívó minden olyan részét, amelyet nem lehet kielégítően tisztítani, vízhatlan zacskókban ártalmatlanítsa. Kérjük, tartsa be az ilyen hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat.
- A munka befejezése után tisztítsa meg a karbantartási területet.

##

Időről időre tisztítsa ki egy a kereskedelemben szokványosan kapható, nem dörzsölő hatású tisztítószerrel a porgyűjtő tartályt (1) és hagyja alaposan megszáradni.

##

- A szűrőfedelet kinyitáskor a reteszelőfülnél fogja meg, és győződjön meg róla, hogy a kinyitott szűrőfedél függőleges helyzetben rögzül. A szűrőfedél leesése esetén sérülésveszély áll fenn.

A szívóteljesítmény függ a szűrő állapotától. Ezért rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt.

Ha egy harmonikaszűrő (34) megrongálódott, azonnal cserélje ki.

- Húzza meg a lezárófület (26), és hajtsa fel a szűrő fedelét (43), amíg az függőleges helyzetben be nem pattan.
- Fogja meg a harmonikaszűrőt (34), és a bordáinál fogva vegye ki felfelé.
- Távolítsa el a harmonikaszűrő (34) kivételekor odakerült szennyeződéseket a tartály (1) pereméről.
- A harmonikaszűrő folyóvízzel kiöblíthető.
- Tegyen be új vagy megtisztított harmonikaszűrőt (34), és ügyeljen a biztos és helyes illeszkedésre.
- Zárja a szűrő fedelét (43), hogy az hallhatóan bepattanjon.

##

- Az előszűrőt nem szabad nedves tisztítással tisztítani.

- Az előszűrő fedelének kireteszeléséhez ne nyúljon be felülről a vezetőkengyel és a porszívó közé. Beszorulhat a keze.

Húzza meg felfelé a vezetőkengyelt (42), amíg az előszűrő fedele hátulról hozzáférhetővé nem válik.

Nyomja meg a kireteszelő gombot (28) az előszűrő fedelének (27) kireteszeléséhez és vegye ki a fedelet az előszűrő rekeszéből.

Vegye ki az előszűrőt (44).

Puha kefével tisztítsa ki az előszűrő lamelláit.

Helyezze be az előszűrőt a fedelébe (27).

Tegye vissza az előszűrő fedelét (27) az előszűrő rekeszébe és csukja be.

##

Húzza ki a porszívó hálózati csatlakozódugóját az aljzatból.

Vegye le a porszívó felső részét (12).

Ürítse ki a tartályt (1).

Mozgassa meg az úszótestet (46), illetve ütögesse meg finoman a szennyeződés eltávolításához.

Tisztítsa meg az úszótestet (46) puha ronggyal.

Szükség esetén ki is veheti az úszótestet. Ehhez nyomja meg a reteszelést (47), és vegye ki az úszótestet (46).

Tisztítsa meg a mágnest (48) kefével.

Tegye vissza az úszótestet (46).

##

- Tekerje fel a hálózati kábelt a kábeltartóra (19).
- Tegye a tartozékokat az erre a célra szolgáló tartókba.
- Tekerje a felszerelt szívótömlőt (29) annak rekeszébe. Húzza felfelé a két húzószalagot (13), és akassza be őket a rögzítőnyílásba.
- Pattintsa rá az L-BOXX-ot a tartókra (11).
- Távolítsa el a műanyag zsákot/flíz szűrőzsákot, mihelyt az megtelt.
- A porszívót csak a fogantyújánál (10) fogva mozgassa.
- Állítsa le a porszívót vízszintes padlójú, száraz helyiségben és biztosítsa illetéktelen használat ellen.
- Az elfordítható kerekek (17) rögzítéséhez nyomja le lábával az elfordítható kerekek fékjét (18).
- A porszívó egyszerűbb és hátkímélőbb szállítása érdekében ürítse ki teljesen a tartályt, illetve ártalmatlanítsa a megtelt műanyag zsákot/flíz szűrőzsákot.
- A porszívó tolásához vagy húzásához reteszelje ki az elfordítható kerekek fékjét (18).
- A porszívó tolásához vagy húzásához kizárólag a kihúzott vezetőkengyelt (42) használja. Lépcsőkön nem szabad a porszívót a vezetőkengyelnél fogva húzni. Erre a célra a hordozófogantyút kell használni.
- Ha a porszívót lépcsőn felfelé viszi, ügyeljen arra, hogy senki ne legyen Ön mögött, ha a porszívó esetleges hirtelen leesne.