# Datos técnicos

Aspirador en húmedo/seco |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Número de artículo ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Potencia absorbida nominal | W | 1200 | 1200
Frecuencia | Hz | 50–60 | 60
Volumen del depósito (bruto) | l | 40 | 40
Volumen neto (seco) | l | 28 | 26
Volumen neto (líquido) | l | 20 | 18
DepresiónA) |
Aspirador | hPa | 200 | 180
Turbina | hPa | 230 | 200
CaudalA) |
Aspirador | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbina | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Clase de polvo |  | L | L
PesoB) | kg | 14,0 | 14,5
Clase de protección |  | /I | /I
Grado de protección |  | IPX4 | IPX4

A)

  medido con una manguera de aspiración de 28 mm de Ø y 4 m de longitud

B)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

## Caja de enchufe en el aspirador

Potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Tensión nominal | Máxima potencia | Mínima potencia
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada.
En otros modelos específicos de país pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspirador.