# الشفط الجاف

## شفط الغبار المتراكم

لغرض تشغيل الشافطة أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 1.

لغرض إيقاف الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.

## شفط الغبار المتساقط من العدة الكهربائية المشغلة (انظر الصورة L)

- يجب أن يكون معدل تغيير الهواء كافيًا في الغرفة في حالة رجوع العادم إلى الغرفة. تراعى التعليمات المحلية المعنية.

يوجد بالشافطة مقبس كهربائي مدمج للعدد الكهربائية (4). يمكنك توصيل عدة كهربائية خارجية في هذا المقبس الكهربائي. تراعی قدرة التوصيل القصوی المسموحة بالعدة الكهربائية الموصلة.

قم بتركيب مهايئ الشفط كومبي (25) (انظر الصورة B).

أدخل مهايئ الشفط كومبي (25) في فوهة شفط العدة الكهربائية.

لغرض تشغيل آلية التشغيل/الإيقاف الخاصة بالشافطة أدر المفتاح الرئيسي (2) على الوضع 1‎+‎.

لغرض تشغيل الشافطة قم بتشغيل العدة الكهربائية الموصلة بالمقبس (4). تبدأ الشافطة في العمل أوتوماتيكيًا.

قم بإطفاء العدة الكهربائية، لغرض إنهاء الشفط.
تستمر وظيفة التشغيل اللاحق الخاصة بآلية التشغيل/الإيقاف لمدة تصل إلى 15 ث، لشفط بقايا الغبار من خرطوم الشفط.

لغرض إيقاف الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.

### استخدام نظام الشفط (توابع)

قم بتوصيل نظام الشفط بخرطوم الشفط (29).

لشفط الغبار عبر نظام الشفط أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 1.

ثبت نظام الشفط على الجدار وقم بتشغيل العدة الكهربائية. يلتصق نظام الشفط تلقائيًا من خلال ضغط التفريغ الناشئ.

قم بإيقاف العدة الكهربائية وأبعد نظام الشفط بحرص عن الجدار.

لغرض إيقاف الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.