# Utbedring av feil

- Hvis det oppstår en feil (f.eks. skadet filter), må sugeren slås av umiddelbart. Feilen må utbedres før sugeren tas i bruk igjen.

Problem | Løsning
--- | ---
Sugeturbinen starter ikke. | Kontroller strømledningen, støpselet, sikringen, stikkontakten og nivåfølerne (45).
Hovedbryteren (2) står på «Start/stopp-automatikk». Sett hovedbryteren (2) på symbolet «Suging», eller slå på elektroverktøyet som er koblet til stikkontakten (4).
Sugeturbinen slås av. | Ved våtsuging blinker LED-indikatorene A og M langsomt og samtidig. Tøm beholderen (1).
Ved tørrsuging blinker LED-indikatorene A og M raskt og samtidig: Overbelastningsvernet til stikkontakten på støvsugeren er aktivert. Slå av elektroverktøyet.
Støvsugeren slås av. | Overbelastning av støvsugeren på grunn av overskridelse av den maksimale spenningen til stikkontakten på støvsugeren: Motorvernsikringen har blitt utløst. Send støvsugeren til et autorisert Bosch-serviceverksted.
Sugeturbinen starter ikke igjen etter tømming av beholderen. | Slå av støvsugeren og vent 5 s, slå den på igjen etter 5 s.
Rengjør nivåfølerne (45) og mellomrommet mellom nivåfølerne (45) med en børste.
Sugekraften er dårligere. | Fjern tilstopping i sugemunnstykket, støvsugerrøret , sugeslangen (29) eller det flate foldefilteret (34).
Skift plastsekk (32)/fleecefilterpose (40).
Fest filterdekselet (43) riktig.
Sett støvsugeroverdelen (12) riktig på, og lukk låsemekanismene (15).
Skift ut det flate foldefilteret (34).
Støv kommer ut under suging | Kontroller at det flate foldefilteret (34) sitter riktig.
Skift ut det flate foldefilteret (34).
Utkoblingsautomatikken (våtsuging) starter ikke. | Rengjør nivåfølerne (45) og mellomrommet mellom nivåfølerne (45) med en børste.
Kontroller nivået i filteret kontinuerlig.
Den automatiske filterrengjøringen fungerer ikke. | Bytt til manuell modus ved å trykke på knappen for manuell filterrengjøring (7). Kontakt et autorisert Bosch-serviceverksted hvis dette ikke løser problemet.
Det er ikke mulig å utløse manuell filterrengjøring. | Støvsugerens overopphetingsvern er aktivert. Knappen for manuell filterrengjøring (7) har blitt trykt kontinuerlig 10 ganger, og dermed har overopphetingsvernet blitt utløst. Overopphetingsvernet oppheves automatisk etter 20 s. Knappen for manuell filterrengjøring (7) har blitt trykt kontinuerlig 30 ganger, og dermed har overopphetingsvernet blitt utløst. Overopphetingsvernet oppheves automatisk etter 4 min. Kontakt et autorisert Bosch-serviceverksted hvis dette ikke løser problemet.
Den automatiske filterrengjøringen utløses ikke. | Kontakt et autorisert Bosch-serviceverksted.