# Technische Daten

Nass-/Trockensauger |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Sachnummer ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Nennaufnahmeleistung | W | 1200 | 1200
Frequenz | Hz | 50–60 | 60
Behältervolumen (brutto) | l | 40 | 40
Nettovolumen (trocken) | l | 28 | 26
Nettovolumen (Flüssigkeit) | l | 20 | 18
UnterdruckA) |
Sauger | hPa | 200 | 180
Turbine | hPa | 230 | 200
DurchflussmengeA) |
Sauger | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbine | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Staubklasse |  | L | L
GewichtB) | kg | 14,0 | 14,5
Schutzklasse |  | /I | /I
Schutzart |  | IPX4 | IPX4

A)

  gemessen mit einem Saugschlauch Ø 28 mm und 4 m Länge

B)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für die angegebenen Nennspannungen. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.

## Steckdose am Sauger

Zulässige Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Nennspannung | maximale Leistung | minimale Leistung
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
Bei anderen länderspezifischen Modellen können diese Werte abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Steckdose des Staubsaugers.