# Tehnilised andmed

Märg-/kuivimur |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Tootenumber ‎‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Nimisisendvõimsus | W | 1200 | 1200
Sagedus | Hz | 50–60 | 60
Mahuti maht (bruto) | l | 40 | 40
Netomaht (kuiv) | l | 28 | 26
Netomaht (vedelik) | l | 20 | 18
AlarõhkA) |
Imur | hPa | 200 | 180
Turbiin | hPa | 230 | 200
LäbivoolukogusA) |
Imur | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbiin | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Tolmuklass |  | L | L
KaalB) | kg | 14,0 | 14,5
Kaitseklass |  | /I | /I
Kaitseaste |  | IPX4 | IPX4

A)

  mõõdetud 4 m pikkuse Ø 28 mm imivoolikuga

B)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad antud nimipingete korral. Teistsuguste pingete ja riigispetsiifiliste mudelite korral võivad need andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

## Imuril olev pistikupesa

Külgeühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Nimipinge | Maksimaalne võimsus | Minimaalne võimsus
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Ühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist).
Muude konkreetse riigi jaoks määratud mudelite korral võivad need väärtused siintoodutest erineda. Jälgige palun tolmuimeja pistikupesal olevaid andmeid.