# Hooldus ja puhastamine

- Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatus‌abinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

- Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Kui on vaja vahetada ühendusjuhet, laske seda ohutuskaalutlustel teha Bosch-il või Bosch-i elektriliste tööriistade volitatud klienditeenindusel.

- Kandke tolmuimeja hooldamisel ja puhastamisel tolmukaitsemaski.

Puhastage tolmuimeja korpust aeg-ajalt niiske lapiga.

- Ärge puhastage imurit suruõhuga. Filtrit ja muid komponente võidakse vigastada.

Vähemalt kord aastas tuleb lasta tootjal või instrueeritud isikul kontrollida tolmuimejat tolmutehniliselt (nt filtril vigastuste puudumist, tolmuimejal lekete puudumist ja kontrollseadiste talitluse laitmatust).

##

- Käsitlege kõiki osi, mis võisid terviskahjustavate ainetega kokku puutuda, saastatutena.
- Enne tervistkahjustavate ainetega piirkonnast eemaldamist imege, pühkige põhjalikult puhtaks või tihendage tolmuimeja väljastpoolt.
- Puhastage, võtke tolmuimeja lahti ja hooldage seda ainult siis, kui seda on võimalik teie ja teiste isikute suhtes ohutult teha. Kandke hooldamise ja puhastamise ajal isiklikku kaitsevarustust. Tehke töid ainult hästi ventileeritud ruumides.
- Puhastage tolmuimeja enne selle lahtivõtmist kõigepealt väljastpoolt.
- Saatke kõik tolmuimeja osad, mida ei saa rahuldavalt puhastada, mitteläbilaskvates kottides jäätmekäitlusse. Järgige sealjuures kehtivaid selliste jäätmete jäätmekäitluseeskirju.
- Puhastage tööde lõpetamise järel hooldamispiirkond.

##

Pühkige anumat (1) aeg-ajalt standardse, mitteabrasiivse puhastusvahendiga ja laske kuivada.

##

- Haarake filtrikatet avamisel sulgemislapatsist ja jälgige, et avatud filtrikate fikseerub vertikaalses asendis. Filtrikatte allalangemisel on vigastumisoht.

Imemisvõimsus oleneb filtri seisundist. Puhastage sellepärast filtrit korrapäraselt.

Asendage vigastatud lame voldikfilter (34) kohe uuega.

- Tõmmake lukustuslapatsist (26) ja kallutage filtri kate (43) üles, kuni see vertikaalasendis fikseerub.
- Haarake lame voldikfilter (34) hoideribadest ja võtke ülespoole välja.
- Eemaldage tolm ja mustus, mis lameda voldikfiltri (34) väljavõtmisel tekib, anuma (1) servalt niiske lapiga.
- Lamedat voldikfiltrit võib voolav veega loputada.
- Pange uus või puhastatud lame voldikfiler (34) sisse ja jälgige, et selle asend oleks kindel ja korrektne.
- Sulgege filtri kate (43), nii et see kuuldavalt fikseerub.

##

- Eelfiltrit ei tohi märjalt puhastada.

- Eelfiltri katte lukustusest vabastamiseks ärge haarake ülevalt juhtimissangade vahelt ega tolmuimejast. Võite oma käe kinni kiiluda.

Tõmmake juhtimissanga (42) üles, kuni eelfiltri kate on tagant vabalt ligipääsetav.

Vajutage lukustuse vabastamisnuppu (28) eelfiltri kattel (27) ja võtke see eelfiltri pesast välja.

Võtke eelfilter (44) välja.

Harjake eelfiltri lamelle pehme harjaga.

Asetage eelfiler eelfiltri kattesse (27).

Asetage eelfiltri kate (27) eelfiltri pessa ja pöörake sisse.

##

Tõmmake tolmuimeja võrgupistik pistikupesast välja.

Võtke tolmuimeja ülaosa (12) ära.

Tühjendage anum (1).

Mustuse eemaldamiseks liigutage ujukit (46) või koputage seda kergelt.

Puhastage ujukit (46) pehme riidelapiga.

Vajadusel saate ka ujuki ära võtta. Vajutage selleks lukustust (47) ja võtke ujuk (46) välja.

Puhastage magnet (48) harjaga.

Pange ujuk (46) jälle tagasi.

##

- Kerige võrgukaabel kaablihoidikule (19).
- Asetage lisavarustus selleks ette nähtud hoidikutesse.
- Kerige paigaldatud imemisvoolik (29) imemisvooliku pessa. Tõmmake mõlemad tõmbelindid (13) üles ja haakige kinnitusavadesse.
- Klõpsake L-BOXX kinnituskohtadele (11).
- Eemaldage plastkott/fliisist filtrikott, kui see on täis.
- Kandke tolmuimejat ainult kandepidemest (10).
- Hoidke tolmuimejat tasasel pinnal kuivas ruumis ja tõkestage selle lubamatu kasutamine.
- Juhtrullide (17) fikseerimiseks vajutage alla juhtrullide pidur (18).
- Tolmuimeja lihtsamaks ja selga säästvaks transpordiks tühjendage anum täielikult või suunake plastkott/fliisist filtrikott jäätmekäitlusse.
- Tolmuimeja lükkamiseks või tõmbamiseks vabastage juhtrollide pidur (18) lukustusest.
- Tolmuimeja lükkamiseks või tõmbamiseks kasutage ainult väljatõmmatud juhtimissanga (42). Üle trepiastmete ei tohi tolmuimejat juhtimissangast tõmmata. Selleks tuleb kasutada kandepidet.
- Jälgige, et tolmuimeja treppidel kandmisel ei oleks mitte keegi otse teie taga, kui tolmuimeja peaks ootamatult kukkuma.