# Prikazane komponente

Numerisanje komponenti sa slika odnosi se na prikaz usisivača na grafičkim stranama.

(1) | Rezervoar
(2) | Glavni prekidač
(3) | Prihvat za crevo
(4) | Utičnica za električni alat
(5) | LED indikator A režima automatskog čišćenja filtera
(6) | LED indikator M režima ručnog čišćenja filtera
(7) | Taster za ručno čišćenje filtera
(8) | Taster za automatsko čišćenje filtera
(9) | Regulator usisne snage
(10) | Ručka za nošenje
(11) | Prihvat kutije L-BOXX
(12) | Gornji deo usisivača
(13) | Traka za nošenje
(14) | Otvor za pričvršćivanje
(15) | Zatvarač gornjeg dela usisivača
(16) | Pokretni točkić
(17) | Okretni točak
(18) | Kočnica okretnog točka
(19) | Držač kabla
(20) | Vodeće šine za produžno koleno vođice
(21) | Zadnja oblast prianjanja
(22) | Držač za mlaznicu za podove
(23) | Mlaznica za podove
(24) | Kombinovana mlaznica četke
(25) | Kombinovani usisni adapter (za električni alat)
(26) | Jezičak za zatvaranje poklopca filtera
(27) | Poklopac pretfiltera
(28) | Taster za deblokadu pretfiltera
(29) | Usisno crevo
(30) | Usisna cev
(31) | Zakrivljena mlaznica
(32) | Plastična vreća
(33) | Otvor za prolaz vazduha
(34) | Ravni preklapajući filter
(35) | Dugme usisnog creva
(36) | PowerTool adapter (prednji deo)
(37) | PowerTool adapter (zadnji deo)
(38) | Taster za deblokadu kombinovane mlaznice četke
(39) | Držač filterske vrećice od flisaA)
(40) | Filterska vrećica od flisaA)
(41) | Pritisno dugme kolena vođiceA)
(42) | Produžno koleno vođiceA)
(43) | Poklopac ravnog preklapajućeg filtera
(44) | Pretfilter
(45) | Senzor nivoa
(46) | Plovak
(47) | Blokada plovka
(48) | Magnet

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.