# Perawatan dan pembersihan

- Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetelan, mengganti bagian aksesori, atau meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap yang tidak diinginkan.

- Jaga kebersihan alat pengisap dan lubang ventilasi agar dapat digunakan dengan baik dan aman.

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

- Pakailah masker debu saat melakukan perawatan dan pembersihan alat pengisap.

Bersihkan housing alat pengisap sesekali dengan kain yang lembap.

- Jangan bersihkan pengisap debu dengan udara bertekanan. Filter atau komponen lainnya dapat menjadi rusak.

Minimal setahun sekali, pemeriksaan terkait debu pada alat pengisap harus dilakukan oleh produsen atau personel yang terlatih (misalnya pemeriksaan terkait kerusakan pada filter, kerapatan alat pengisap, dan fungsi perangkat kontrol).

##

- Anggaplah semua komponen yang mungkin bersentuhan dengan bahan berbahaya telah terkontaminasi.
- Isap, seka, atau tutup rapat bagian luar alat pengisap secara menyeluruh sebelum mengeluarkannya dari area yang mengandung zat berbahaya.
- Hanya bersihkan, lepas, dan lakukan perawatan pada alat pengisap jika memungkinkan untuk melakukan hal tersebut tanpa membahayakan Anda dan orang lain. Kenakan alat pelindung diri saat melakukan perawatan dan pembersihan. Lakukan pekerjaan di ruangan dengan ventilasi yang baik.
- Bersihkan bagian luar alat pengisap terlebih dahulu sebelum melepasnya.
- Buang komponen alat pengisap yang tidak dapat dibersihkan dengan baik ke dalam kantong kedap air. Untuk itu, patuhi peraturan yang berlaku untuk pembuangan limbah tersebut.
- Setelah pekerjaan selesai, bersihkan area perawatan.

##

Seka kontainer (1) sesekali dengan bahan pembersih nonabrasif standar dan biarkan hingga kering.

##

- Saat membuka penutup filter, pegang flap penutup dan pastikan penutup filter yang terbuka terkunci pada posisi vertikal. Terdapat risiko cedera jika penutup filter terjatuh.

Daya isap bergantung pada kondisi filter. Oleh karena itu, bersihkan filter secara rutin.

Segera ganti filter flat-fold (34) yang rusak.

- Tarik katup pengunci (26) dan gerakkan penutup filter (43) ke atas hingga terkunci dalam posisi vertikal.
- Letakkan filter flat-fold (34) pada braketnya dan lepaskan ke atas.
- Bersihkan debu dan kotoran yang timbul saat melepas filter flat-fold (34) dengan kain lembap dari tepi kontainer (1).
- Filter flat-fold dapat dibilas di bawah air mengalir.
- Pasang filter flat-fold (34) yang baru atau sudah dibersihkan, untuk itu, pastikan filter terpasang dengan benar dan aman.
- Tutup penutup filter (43), hingga terdengar mengunci.

##

- Filter awal tidak boleh dibersihkan dalam keadaan basah.

- Jangan sentuh area dari arah atas antara braket pemandu dan alat pengisap untuk membuka kunci penutup filter awal. Dengan demikian, tangan Anda tidak akan terjepit.

Tarik braket pemandu (42) ke atas hingga penutup filter awal dapat diakses dengan mudah dari belakang.

Tekan tombol pembuka kunci (28) penutup filter awal (27) dan lepaskan dari kompartemen filter awal.

Lepaskan filter awal (44).

Bersihkan bagian-bagian filter awal dengan sikat lembut.

Letakkan filter awal ke dalam penutup filter awal (27).

Letakkan penutup filter awal (27) pada kompartemen filter awal, lalu lipat ke dalam.

##

Lepaskan steker alat pengisap dari stopkontak.

Lepaskan bagian atas alat pengisap (12).

Kosongkan kontainer (1).

Gerakkan atau ketuk perlahan pengapung (46) untuk menghilangkan kotoran.

Bersihkan pengapung (46) dengan kain lembut.

Jika perlu, pengapung juga dapat dilepaskan. Untuk itu, tekan penguncian (47) dan lepaskan pengapung (46).

Bersihkan magnet (48) dengan sikat.

Pasang kembali pengapung (46).

##

- Gulung kabel listrik pada dudukan kabel (19).
- Pasang aksesori ke dalam dudukan yang disediakan.
- Gulung slang pengisap yang telah dipasang (29) ke dalam kompartemen untuk slang pengisap. Tarik kedua strap (13) ke atas dan kaitkan ke dalam lubang pengikat.
- Kaitkan L-BOXX pada dudukannya (11).
- Segera lepaskan kantong plastik/kantong filter fleece ketika sudah penuh.
- Bawa alat pengisap dengan memegang gagang angkatnya (10).
- Letakkan alat pengisap di tempat yang kering dengan permukaan rata dan lindungi dari penggunaan yang tidak sah.
- Untuk mengunci caster (17), tekan rem caster (18) ke bawah.
- Untuk pengangkutan alat pengisap yang mudah dan tidak membuat lelah, kosongkan kontainer sepenuhnya atau buang seluruh isi kantong plastik/kantong filter fleece.
- Buka kunci rem caster (18) untuk mendorong atau menarik alat pengisap.
- Hanya gunakan braket pemandu yang dapat diperpanjang (42) untuk mendorong dan menarik alat pengisap. Alat pengisap tidak boleh ditarik melewati anak tangga menggunakan braket pemandu. Untuk melakukannya, hanya gunakan gagang angkat.
- Saat membawa alat pengisap di tangga, pastikan tidak ada orang lain tepat di belakang Anda seandainya alat pengisap terjatuh secara tidak terduga.