# Automatisk/manuel filterrengøring (se billede M)

## Automatisk filterrengøring

Bemærk! Den automatiske filterrengøring er som standard indstillet, når du tænder støvsugeren.

LED-visningen A (5) lyser konstant.

Ved den automatiske filterrengøring rengøres fladfoldefilteret (34) hvert 15. sekund med 2 luftpust (pulserende støj).

Ved regelmæssig anvendelse af filterrengøringen forøges filterets levetid.

For at opnå en ideel filterlevetid må du kun deaktivere den automatiske filterrengøring i undtagelsestilfælde, f.eks. ved vådsugning.

## Manuel filterrengøring

Tryk på knappen Automatisk filterrengøring (7) for at gennemføre den manuelle filterrengøring. Fladfoldefilteret (34) rengøres med 2 luftpust. LED-visningen M (6) lyser hvidt i 2 sekunder. Hvis LED-visningen M (6) slukker, kan det næste luftpust blive udløst. Tryk i den forbindelse igen på knappen Manuel filterrengøring (7).

Bemærk! Ved den manuelle filterrengøring skal du sørge for, at der er 2−3 sekunder mellem hvert knaptryk. Hvis du trykker flere gange kontinuerligt på knappen "Manuel filterrengøring" (7), aktiveres støvsugerens overophedningsbeskyttelse. Overophedningsbeskyttelsen deaktiveres igen automatisk efter nogen tid se Afhjælpning af fejl.

Tryk på knappen Automatisk filterrengøring (8) for at deaktivere den manuelle filterrengøring.

Et fladfoldefilter, der kun er snavset på overfladen, er fuldt funktionsdygtigt. Det er ikke nødvendigt at rengøre fladfoldefilteret manuelt ved at banke det ud eller blæse det rent. Desuden kan det beskadige filteret.