# Монтирање на држач-водилка што се извлекува (опрема) (види слики J−K)

Напомена: Држачот-водилка што се извлекува не може да се демонтира. Внимавајте на правилната позиција на држачот-водилка при монтирање.

Порамнете го држачот-водилка (42) пред вметнувањето со помош на ознаката R (десно) и L (лево).

Вметнете го држачот-водилка (42) во шините-водилки (20).

Притиснете го држачот-водилка (42) до крајната линија надолу, додека звучно не се вклопи држачот-водилка.

Притиснете го копчето на притискање (41), за да ја промените должината на држачот-водилка (42).