# نحوه قرار دادن/برداشتن کیسه پلاستیکی (مکش خشک) (رجوع کنید به تصویر F)

هر دو قفل (15) را باز کنید و قسمت بالای جاروبرقی (12) را بردارید.

برای مکش خشک، یک کیسه پلاستیکی (32) داخل محفظه (1) قرار دهید.

کیسه پلاستیکی (32) را به صورت سوراخ ورودی رو به بالا در محفظه (1) قرار دهید.

مطمئن شوید که کیسه پلاستیکی (32) کاملا بر دیوارهای داخلی محفظه (1) واقع شود.

بقیه کیسه پلاستیکی (32) را روی دیواره محفظه (1) بکشید. اطمینان حاصل کنید که خط توقف کیسه پلاستیکی روی لبه ظرف باشد و منافذ عبور (33) هوا در ظرف باقی بماند.

قسمت بالای جاروبرقی (12) را دوباره قرار دهید و جاروبرقی را توسط قفل ها (15) ببندید.

- دقت کنید که جاروبرقی همیشه به خوبی بسته شده باشد.

کیسه پلاستیکی را قبل از برداشتن آن، ببندید. قسمت بالای کیسه را کنار هم نگه دارید و آنرا با استفاده از یک نوار گره بزنید.