# Odsysanie na sucho

## Odsysanie zalegających pyłów

Aby włączyć odkurzacz, należy obrócić włącznik główny (2), ustawiając go w pozycji 1.

Aby wyłączyć odkurzacz, należy obrócić włącznik główny (2), ustawiając go w pozycji 0.

## Odsysanie pyłu podczas obróbki materiałów przy użyciu elektronarzędzi (zob. rys. L)

- Jeżeli powietrze wylotowe wyprowadzane jest z powrotem do pomieszczenia, konieczne jest zapewnienie wystarczającego współczynnika wymiany powietrza w pomieszczeniu. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów lokalnych.

Odkurzacz posiada wbudowane gniazdo dla elektronarzędzi (4). Do tego gniazda można podłączyć zewnętrzne elektronarzędzie. Należy przy tym wziąć pod uwagę maksymalnie dopuszczalną moc przyłączową podłączonego elektronarzędzia.

Zamontować adapter kombi do odsysania pyłu (25) (zob. rys. B).

Włożyć adapter kombi do odsysania pyłu (25) w króciec odsysający elektronarzędzia.

Aby włączyć system automatycznego startu/stopu odkurzacza, należy obrócić włącznik główny (2), ustawiając go w pozycji 1+.

Aby uruchomić odkurzacz, należy włączyć elektronarzędzie podłączone do gniazda (4). Odkurzacz uruchamia się automatycznie.

Wyłączyć elektronarzędzie, aby zakończyć odkurzanie.
Funkcja opóźnienia systemu automatycznego startu/stopu umożliwia pracę jeszcze przez maks. 15 s, co umożliwia odessanie pozostałych pyłów z węża odsysającego.

Aby wyłączyć odkurzacz, należy obrócić włącznik główny (2), ustawiając go w pozycji 0.

### Korzystanie z systemu odsysania pyłu (osprzęt)

Podłączyć system odsysania pyłu do węża odsysającego (29).

Aby odsysać pyły za pomocą systemu odsysania pyłu, należy obrócić włącznik główny (2), ustawiając go w pozycji 1.

Trzymając system odsysania pyłu przy ścianie, włączyć elektronarzędzie. Dzięki podciśnieniu system odsysania pyłu samoczynnie trzyma się powierzchni.

Wyłączyć elektronarzędzie i ostrożnie zdjąć system odsysania pyłu ze ściany.

Aby wyłączyć odkurzacz, należy obrócić włącznik główny (2), ustawiając go w pozycji 0.