# Montaggio

- Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspiratore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l’aspiratore. Tale precauzione eviterà che l’aspiratore possa essere messo in funzione involontariamente.

Montaggio dell’accessorio di aspirazione
Montaggio del tubo flessibile di aspirazione
Introduzione/rimozione della sacca in plastica (aspirazione a secco)
Inserimento/rimozione del sacchetto filtro in tessuto non tessuto (aspirazione a secco)
Fare clic su L-BOXX
Montaggio della staffa di guida estraibile (accessorio)