# 湿式吸尘

- 切勿用吸尘器抽吸可燃或爆炸性液体，比如汽油、机油、酒精、溶剂。切勿抽取高温、燃烧的或爆炸性粉尘。切勿在易爆环境中使用吸尘器。上述粉尘、蒸汽或液体可能自燃或爆炸。

- 吸尘器不得作为水泵使用。吸尘器专为抽吸空气和水的混合物而设计。

提示：对于透过率的要求（粉尘等级L）证明仅适用于干式抽吸。

##

清空容器(1)，取出塑料袋(32)或无纺布滤袋(40)。

检查料位传感器(45)的脏污程度。只有干净的料位传感器才能在容器料位满时自动关闭吸尘器 参见 清洁料位传感器（见图Q−R）.

- 湿式吸尘期间，自动过滤器清洁必须关闭。

按压自动过滤器清洁按钮(8)，以激活手动过滤器清洁 参见 手动过滤器清洁。由此关闭自动过滤器清洁，LED指示灯A (5)熄灭。

##

警告！

一旦有泡沫或水溢出，请立即关闭吸尘器并清空。否则可能会损坏吸尘器。

如需接通吸尘器，请将主开关(2)转到位置1。

吸尘器配有料位传感器(45)。当到达最高料位时，吸尘器会自动关闭，LED指示灯A (5)和M (6)会同时以每秒1次的频率闪烁。重启保护已激活，可以通过接通/关闭吸尘器1次来停用。

提示：定期检查料位，及时清空容器。

如需关闭吸尘器，请将主开关(2)转到位置0。

握住容器(1)的后部手柄区域(21)，并翻转容器，以将液体向前排空。

##

每次湿式吸尘后都要清洁料位传感器(45) 参见 清洁料位传感器（见图Q−R）。

湿式吸尘后为了避免形成霉菌：

- 取出扁平折叠式过滤器(34)，并让其充分风干。
- 取下吸尘器上半部(12)，打开过滤器盖板(43)并让两者充分风干。