# Memasang/melepas kantong plastik (pengisapan debu kering) (lihat gambar F)

Buka kedua pengunci (15) dan lepaskan bagian atas alat pengisap (12).

Untuk pengisapan debu kering, pasang kantong plastik (32) ke dalam kontainer (1).

Letakkan kantong plastik (32) dengan lubang pengisian menghadap ke atas di dalam kontainer (1).

Pastikan kantong plastik (32) telah benar-benar terpasang di sisi dalam kontainer (1).

Jepit sisa kantong plastik (32) pada tepi kontainer (1). Pastikan garis penghenti kantong plastik berada di tepi kontainer dan lubang saluran udara (33) tetap berada di dalam kontainer.

Pasang kembali bagian atas alat pengisap (12) dan tutup alat pengisap dengan penguncinya (15).

- Pastikan alat pengisap selalu terkunci dengan benar.

Kunci kantong plastik sebelum melepaskannya. Pegang bagian atas kantong dan gunakan pita untuk mengikat kantong.