# Andmed müra/vibratsiooni kohta

Mürapäästuväärtused on määratud vastavalt normile EN 60335‑2‑69.

Tolmuimeja A-korrektsiooniga helirõhutase on tavaliselt 73 dB(A). Mõõtemääramatus K = 2 dB. Töötamisel võib müratase nimetatud väärtusi ületada. Kandke kuulmiskaitset!

Vibratsiooni koguväärtused ah (kolme suuna vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, määratud vastavalt EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.