# Lắp phụ kiện hút (xem Hình A)

Vòi ống hút (29) được trang bị Clip System, mà có thể được kết nối với phụ kiện hút (Cút nối ống hút kết hợp (25), vòi ống cong (31), vòi bàn chải kết hợp. (24)

##

- Cắm vòi ống cong (31) vào ống hút mềm (29) cho đến khi cả hai nút bấm (35) của ống hút mềm được gài vào phát ra tiếng.
- Để tháo ra, ấn các nút bấm (35) vào trong và kéo các bộ phận ra.

##

- Nếu cần, hãy cắm ống hút (30) chắc chắn vào nhau và sau đó cắm lên vòi cong (31).
- Cắm vòi hút sàn (23) lên ống hút (30) hoặc vòi cong (31).

##

Cút nối ống hút kết hợp (25) gồm đầu nối PowerTool (phần trước) (36) và đầu nối PowerTool (phần sau) (37).

Cút nối ống hút kết hợp (25) tương thích với dụng cụ điện Bosch.

Đầu nối PowerTool (phần sau) (37) có thể được sử dụng bằng đường kính trong 38,5 mm và đường kính ngoài 45 mm cho dụng cụ điện của các nhà sản xuất khác.

Cắm đầu nối PowerTool (phần trước) (36) lên đầu nối PowerTool (phần sau) (37) và kết nối hai đầu nối bằng cách xoay ngược (xem hình B).

Cắm cút nối ống hút kết hợp (25) vào ống hút mềm (29) cho đến khi cả hai nút bấm (35) của ống hút mềm được gài vào phát ra tiếng.

Để tháo ra, ấn các nút bấm (35) vào trong và kéo cút nối ống hút kết khợp khỏi ống hút.

Để ngắt kết nối cả hai đầu nối, hãy nới lỏng kết nối bằng cách xoay ngược và kéo các đầu nối ra xa nhau.

##

Cắm vòi bàn chải kết hợp (24) vào ống hút mềm (29) cho đến khi cả hai nút bấm (35) của ống hút mềm được gài vào phát ra tiếng.

Để tháo ra, ấn các nút bấm (35) vào trong và kéo các bộ phận ra.

##

Bạn sẽ có thể sử dụng vòi bàn chải kết hợp (24) làm vòi phun nối hoặc bàn chải.

Ấn vào nút mở khóa (38) và đẩy bàn chải về trước, để sử dụng vòi bàn chải kết hợp (24) làm bàn chải.

Ấn vào nút mở khóa (38) và kéo bàn chải về sau, để sử dụng vòi bàn chải kết hợp (24) làm vòi phun nối.