# Nasadenie/odobratie vrecka filtra z netkanej textílie (vysávanie nasucho) (pozri obrázky G−H)

Pri vysávaní nasucho látok podľa triedy prachu L môžete používať vrecko filtra z netkanej textílie (40) (príslušenstvo).

Ak sa vysávajú látky bez alebo s hraničnou hodnotou expozície ≥ 1 mg/m3 (zodpovedajúce triede prachu L), môžu sa vysávať priamo do nádoby vysávača.

Upozornenie: Pri použití vrecka filtra z netkanej textílie vypnite automatické čistenie filtra pozri Automatické/manuálne čistenie filtra (pozri obrázok M).

VÝSTRAHA

Vysávač obsahuje prach ohrozujúci zdravie. Vyprázdňovanie a údržbu, vrátane odstránenia zbernej nádoby na prach, zverte len odborníkom. Je potrebná príslušná ochranná výbava. Vysávač nepoužívajte bez kompletného a dôkladne založeného filtračného systému. V opačnom prípade ohrozujete svoje zdravie.

Otvorte uzávery (15) a odoberte hornú časť vysávača (12).

Pri zakladaní nasuňte vrecko filtra z netkanej textílie (40) na držiak vrecka filtra z netkanej textílie (39) a vrecko filtra z netkanej textílie (40) s držiakom vrecka filtra z netkanej textílie (39) vložte do nádoby vysávača (1).

Pri odoberaní uzatvorte otvor plného vrecka filtra z netkanej textílie potiahnutím za uzáver. Vytiahnite uzatvorené vrecko filtra z netkanej textílie (40) z držiaka vrecka filtra z netkanej textílie (39) a vyberte ho z vysávača.

Nasaďte znova hornú časť vysávača (12) a zatvorením uzáverov (15) spojte nádobu (1) s hornou časťou vysávača (12).