# Uzatılabilir kılavuz braketinin takılması (aksesuar) (bkz. resimler J−K)

Not: Uzatılabilir kılavuz braketi sökülemez. Montaj sırasında kılavuz braketinin doğru şekilde hizalandığından emin olun.

Kılavuz braketini (42) takmadan önce ilgili R (sağ) ve L (sol) işaretlerini kullanarak hizalayın.

Kılavuz braketini (42) ilgili kılavuz raylarına (20) yerleştirin.

Kılavuz braketi (42), kılavuz braket duyulur şekilde yerine oturana kadar dayanak çizgisine kadar bastırın.

Basmalı düğmeye (41) basın ve kılavuz braketin uzunluğunu (42) değiştirin.