# 濕式吸塵

- 吸塵器切勿用於吸除汽油、機油、酒精、溶劑等可燃或易爆液體。切勿用於吸除高溫、燃燒中或具爆炸性的粉塵。吸塵器不得在具有爆炸危險之空間裡運轉。 上述灰塵、蒸氣或液體可能自燃或爆炸。

- 不得將本吸塵器當做水泵使用。 吸塵器的設計是適用於吸除水液與空氣的混合物。

提示：此防塵等級（粉塵等級 L）的認證僅適用於乾式吸塵。

##

請清空集污箱 (1) 並取出塑膠袋 (32)或不織布濾袋 (40)。

檢查液位感測器 (45) 是否有污物。唯有液位感測器乾淨的情況下，吸塵器才能在集污箱達到滿載裝填狀態時自動關閉 參見 清潔液位感測器（請參考圖 Q−R）。

- 在進行濕式吸塵時，必須停用濾網自動清潔功能。

請按下濾網自動清潔按鈕 (8)，以啟用濾網手動清潔功能 參見 濾網手動清潔功能。濾網自動清潔功能將因而停用，且 LED 指示器 A (5) 也會熄滅。

##

警告

若有任何泡沫漏出機外或有水滲出，請立刻關閉吸塵器電源並清空容器。否則吸塵器可能損壞。

若要啟動吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 1。

本吸塵器配備有液位感測器 (45)。當達到最大裝填高度時，吸塵器將自動關閉，且兩個 LED 指示器 A (5) 和 M (6) 將以每秒 1 次的頻率同時閃爍。防止再起動功能即啟用，並可透過將吸塵器啟動／關閉一次而停用。

提示：請定期檢查裝填狀態並及時清空集污箱。

若要關閉吸塵器，請將總開關 (2) 轉至位置 0。

請在後握持區 (21) 握住集污箱 (1)，將其向前擺動以排空液體。

##

請在每次濕式吸塵後清潔液位感測器 (45) 參見 清潔液位感測器（請參考圖 Q−R）。

進行濕式吸塵後，為避免發霉：

- 取出平摺式濾網 (34)，並使其徹底晾乾。
- 請取下吸塵器上部 (12)，打開濾器蓋 (43)，並使兩者徹底乾燥。