# 기호

다음 기호는 진공청소기 사용에 있어 중요한 의미를 갖습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두십시오. 기호를 제대로 이해하면 진공청소기를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호와 의미
| 경고! 모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오. 다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다‌.
| IEC/EN 60335-2-69에 따라 노출 한계값 > 1 mg/m³의 건강에 유해한 분진을 건식 흡입하기 위한 용도의 분진 등급 L의 청소기
| 경고! 청소기에는 건강에 유해한 분진이 포함되어 있습니다. 분진 수집 용기 제거를 비롯하여 비우는 작업 및 유지보수 작업 시에는 전문 기술자를 통해서만 진행하십시오. 해당 보호 장비를 착용해야 합니다. 필터 시스템을 조심스럽게 끼우지 않고 완벽하지 않은 상태에서 청소기를 작동시키지 마십시오. 건강을 해칠 수 있습니다.
| 최대 한 대의 L-BOXX만 끼우십시오. L-BOXX 전체 내용물의 중량은 15 kg을 초과해서는 안 됩니다.
| 예를 들어 진공청소기를 운반할 때 기중기를 사용하여 운반하지 마십시오. 진공청소기는 기중기를 이용할 수 없습니다. 부상과 손상의 위험이 따릅니다.
| 진공청소기 위에 앉거나 밟고 올라가서는 안 됩니다. 진공청소기의 기능이 약화되거나 손상될 수 있습니다. 부상을 입을 수 있습니다.
| A 자동 필터 청소 모드 LED 표시기
| M 수동 필터 청소 모드 LED 표시기
| 자동 필터 청소 버튼
| 수동 필터 청소 버튼
| 시작/멈춤 자동 기능 작동 중인 전동 공구에서 발생하는 먼지 빨아내기: 청소기가 자동으로 켜진 뒤 시간이 지연되면 다시 꺼집니다. 청소기 소켓에는 전류가 계속 흐릅니다.
| 스위치 끄기 청소기 소켓에 더 이상 전류가 흐르지 않습니다.
| 흡진 축적된 먼지 및 집진 시스템의 먼지를 빨아냅니다. 청소기 소켓에는 전류가 계속 흐릅니다.
| Min/Max 무단식 흡입력 제어: 먼지 발생이 심할 때 적용할 수 있는 최대 흡입 출력 먼지 발생이 적을 때 및 전동 공구와 가공물 표면 사이에서 흡입력을 조절하기 위해 적용할 수 있는 흡입 저감 출력(예: 연마작업 시)
| 본 청소기에는 데이터 기록이 활성화되어 있습니다.
| 연결된 전동공구의 허용 접속 부하(국가별)