# Montar a mangueira de aspiração (ver figura D)

Insira a mangueira de aspiração (29) na respetiva conexão (3) e rode-a para a direita até ao batente.

Nota: Ao aspirar, ocorre, devido ao atrito na mangueira de aspiração e nos acessórios de aspiração, uma carga eletrostática, que o utilizador pode sentir em forma de descarga estática (dependendo das influências ambientais e das condições físicas).
Em geral a Bosch recomenda uma mangueira de aspiração eletrostática (acessório) para aspirar pós finos e materiais secos.

## Fixar a mangueira de aspiração no aspirador (ver figura E)

Enrole a mangueira de aspiração montada (29) no compartimento para a mesma. Puxe as duas fitas de tração (13) para cima e enganche-as nas aberturas de fixação (14).