# Mokro usisavanje

- Usisivačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Nemojte usisavati vruće, zapaljene ili eksplozivne čestice prašine. Usisivač nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašina, isparenja ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.

- Usisivač ne sme da se koristi kao pumpa za vodu. Usisivač je adekvatan za usisavanje vazduha i smeša sa vodom.

Napomena: zahtevi za stepen propuštanja (klasa usisavanja L) su dokazani samo za suvo usisavanje.

##

Ispraznite rezervoar (1) i uklonite plastičnu vreću (32) ili platnenu filter kesu (40).

Proverite da li na senzoru nivoa (45) ima prljavštine. Samo čist senzor nivoa omogućava usisivaču da se automatski isključi kada je rezervoar pun videti Čišćenje senzora nivoa (videti slike Q−R).

- Automatsko čišćenje filtera mora biti deaktivirano tokom mokrog usisavanja.

Pritisnite dugme za automatsko čišćenje filtera (8), da biste aktivirali ručno čišćenje filtera videti Ručno čišćenje filtera. Automatsko čišćenje filtera se tada deaktivira i LED indikator A (5) se gasi.

##

UPOZORENJE

Usisivač odmah isključite čim iz njega ističe pena ili voda i ispraznite rezervoar. Usisivač se u suprotnom može oštetiti.

Za uključivanje usisivača, okrenite glavni prekidač (2) u položaj 1.

Usisivač je opremljen senzorima za nivo punjenja (45). Kada se dostigne maksimalni nivo punjenja, usisivač se automatski isključuje i dva LED indikatora A (5) i M (6) trepću istovremeno jednom u sekundi. Zaštita od ponovnog pokretanja je aktivirana i može se deaktivirati uključivanjem/isključivanjem usisivača jednom.

Napomena: Redovno proveravajte nivo i blagovremeno praznite rezervoar.

Za isključivanje usisivača, okrenite glavni prekidač (2) u položaj 0.

Držite posudu (1) u predelu zadnje ručke (21) i nagnite je napred da ispraznite tečnost.

##

Očistite senzor nivoa (45) nakon svakog mokrog usisavanja videti Čišćenje senzora nivoa (videti slike Q−R).

Nakon mokrog usisavanja radi sprečavanja pojave buđi:

- Izvadite ravni preklapajući filter (34) i ostavite ga takođe da se dobro osuši.
- Skinite gornji deo usisivača (12), otvorite poklopac filtera (43) i ostavite da se oba dobro osuše.