# Lắp vào/tháo túi bộ lọc nỉ (Hút bụi khô) (xem hình G−H)

Để hút khô các chất theo mức bụi L bạn có thể lắp túi bộ lọc nỉ (40) (Phụ kiện) vào.

Nếu các chất không có hoặc có giá trị giới hạn phơi nhiễm ≥ 1 mg/m3 (tương ứng với mức bụi L) đang được hút, chúng có thể được hút trực tiếp vào khoang chứa.

Lưu ý: Tắt làm sạch bộ lọc tự động khi sử dụng túi bộ lọc nỉ xem Làm sạch bộ lọc tự động/thủ công (xem hình M).

CẢNH BÁO

Máy hút bụi có chứa bụi gây hại cho sức khỏe. Chỉ để thợ chuyên môn tiến hành các quá trình xả rỗng và bảo dưỡng, bao gồm xử lý bình chứa thu gom bụi. Cần có một thiết bị bảo hộ tương ứng. Không vận hành máy hút bụi mà không có hệ thống lọc đầy đủ và được lắp cẩn thận. Nếu không bạn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.

Mở các khóa (15) và tháo nắp trên cùng của máy hút bụi (12).

Để lắp, hãy cắm túi bộ lọc nỉ (40) lên giá đỡ túi bộ lọc nỉ (39) và đặt túi bộ lọc nỉ (40) với giá đỡ túi bộ lọc nỉ (39) vào khoang chứa (1).

Để tháo, hãy đóng lỗ hở của túi bộ lọc nỉ đầy bằng cách kéo nắp đậy. Kéo túi bộ lọc nỉ đóng kín (40) ra khỏi giá đỡ túi bộ lọc nỉ (39) và lấy nó ra khỏi máy hút bụi.

Đật nắp trên cùng của máy hút bụi (12) lại và bằng cách đóng nắp đậy (15) hãy kết nối khoang chứa (1) với nắp trên cùng (12).