# Dane techniczne

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Nr katalogowy ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Moc nominalna | W | 1200 | 1200
Częstotliwość | Hz | 50–60 | 60
Pojemność zbiornika (brutto) | l | 40 | 40
Pojemność netto (odpady suche) | l | 28 | 26
Pojemność zbiornika netto (ciecz) | l | 20 | 18
PodciśnienieA) |
Odkurzacz | hPa | 200 | 180
Turbina | hPa | 230 | 200
Przepływ powietrzaA) |
Odkurzacz | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbina | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Klasa ochrony przeciwpyłowej |  | L | L
WagaB) | kg | 14,0 | 14,5
Klasa ochrony |  | /I | /I
Stopień ochrony |  | IPX4 | IPX4

A)

  Pomiar z zastosowaniem węża o Ø 28 mm i długości 4 m

B)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane obowiązują dla podanych napięć znamionowych. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

## Gniazdo na odkurzaczu

Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Napięcie znamionowe | Maksymalna moc | Minimalna moc
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220–240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia.
W przypadku innych modeli przeznaczonych na konkretne rynki wartości mogą się różnić. Należy zwrócić uwagę na dane umieszczone na gnieździe odkurzacza.