# Алмалы-салмалы бағыттауыш қапсырманы монтаждау (керек-жарақ) (J−K суреттерін қараңыз)

Нұсқау: алмалы-салмалы бағыттауыш қапсырманы бөлшектеу мүмкін емес. Монтаждау кезінде бағыттауыш қапсырманың дұрыс тураланғанына көз жеткізіңіз.

Бағыттауыш қапсырманы (42) енгізу алдында R (оң жақ) және L (сол жақ) белгілері бойынша туралаңыз.

Бағыттауыш қапсырманы (42) бағыттауыш шиналарға (20) енгізіңіз.

Бағыттауыш қапсырманы (42) шектік сызыққа дейін төмен қарай шерту дыбысымен тірелгенше итеріңіз.

Бағыттауыш қапсырманың (42) ұзындығын өзгерту үшін батырманы (41) басыңыз.