# Монтаж всмоктувального шланга (див. мал. D)

Надіньте відсмоктувальний шланг (29) на під’єднувач (3) і поверніть його за стрілкою годинника до упору.

Вказівка: Через тертя пилу при відсмоктуванні на відсмоктувальному шланзі і приладді створюється електростатичний заряд, в результаті чого користувач може відчути статичний розряд (залежно від умов навколишнього середовища і чутливості тіла).
В основному Bosch рекомендує використовувати антистатичний відсмоктувальний шланг (приладдя) при відсмоктуванні дрібного пилу і сухих матеріалів.

## Кріплення всмоктувального шланга на пилососі (див. мал. E)

Намотайте зібраний всмоктувальний шланг (29) у відсік для всмоктувального шланга. Потягніть обидва стяжних ременя (13) вгору і зачепіть їх за отвори для кріплення (14).