# Automatische/manuelle Filterreinigung (siehe Bild M)

## Automatische Filterreinung

Hinweis: Die automatische Filterreinigung ist beim Einschalten des Saugers standardmäßig eingestellt.

Die LED-Anzeige A (5) leuchtet dauerhaft.

Bei der automatischen Filterreinigung wird der Flachfaltenfilter (34) alle 15 s durch 2 Luftstöße gereinigt (pulsierendes Geräusch).

Bei regelmäßiger Anwendung der Filterreinigung erhöht sich die Standzeit des Filters.

Um eine ideale Filterstandzeit zu erreichen, deaktivieren Sie die automatische Filterreinigung nur in Ausnahmefällen, z.B. beim Nasssaugen.

## Manuelle Filterreinigung

Drücken Sie die Taste manuelle Filterreinigung (7), um die manuelle Filterreinigung durchzuführen. Der Flachfaltenfilter (34) wird durch 2 Luftstöße gereinigt. Die LED-Anzeige M (6) leuchtet für 2 s weiß auf. Wenn die LED-Anzeige M (6) erlischt, kann der nächste Luftstoß ausgelöst werden. Drücken Sie dafür die Taste manuelle Filterreinigung (7) erneut.

Hinweis: Beachten Sie bei der manuellen Filterreinigung, dass der zeitliche Abstand zwischen jedem Tastendruck 2−3 s betragen soll. Mehrmaliges kontinuierliches Drücken der Taste manuelle Filterreinigung (7) führt zur Aktivierung des Überhitzschutzes des Saugers. Der Überhitzschutz wird nach einiger Zeit automatisch aufgehoben siehe Störungen beheben.

Um die manuelle Filterreinigung auszuschalten, drücken Sie die Taste automatische Filterreinigung (8).

Ein oberflächlich verschmutzter Flachfaltenfilter ist voll funktionstüchtig. Eine manuelle Reinigung des Flachfaltenfilters durch Ausklopfen oder Ausblasen ist nicht notwendig und kann den Filter sogar beschädigen.