# Montaż podstawy (zob. rys. A)

Wąż odsysający (29) jest wyposażony w system Clip, który umożliwia podłączenie osprzętu (adaptera kombi do odsysania pyłu (25), dyszy wygiętej (31), szczotki kombi (24)).

##

- Podłączyć dyszę wygiętą (31) do węża odsysającego (29), aż oba przyciski (35) węża zaskoczą w zapadce.
- W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (35) do wewnątrz i zdemontować elementy.

##

- Należy połączyć ze sobą rury (30), a następnie nasadzić na nie dyszę wygiętą (31).
- Dyszę do podłóg (23) należy mocno osadzić na rurze (30) lub na dyszy wygiętej (31).

##

Adapter kombi do odsysania pyłu (25) składa się z adaptera PowerTool (część przednia) (36) oraz adaptera PowerTool (część tylna) (37).

Adapter kombi do odsysania pyłu (25) jest kompatybilny z elektronarzędziami Bosch.

Dzięki średnicy wewnętrznej 38,5 mm i średnicy zewnętrznej 45 mm adapter PowerTool (część tylna) (37) może być używany do elektronarzędzi innych producentów.

Założyć adapter PowerTool (część przednia) (36) na adapter PowerTool (część tylna) (37) i połączyć oba adaptery poprzez ich obrócenie w przeciwnych kierunkach (zob. rys. B).

Założyć adapter kombi do odsysania pyłu (25) na wąż odsysający (29) aż do słyszalnego zablokowania obu przycisków (35) węża odsysającego.

W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (35) do wewnątrz i zdjąć adapter kombi do odsysania pyłu z węża odsysającego.

Aby rozłączyć oba adaptery, należy poluzować połączenie poprzez obrócenie adapterów w przeciwnych kierunkach.

##

Założyć szczotkę kombi (24) na wąż odsysający (29) aż do słyszalnego zablokowania obu przycisków (35) węża odsysającego.

W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (35) do wewnątrz i zdemontować elementy.

##

Szczotki kombi można używać (24) w funkcji dyszy do fug lub szczotki.

Nacisnąć przycisk odblokowujący (38) i przesunąć szczotkę do przodu, aby używać szczotki kombi (24) jako szczotki.

Nacisnąć przycisk odblokowujący (38) i pociągnąć szczotkę do tyłu, aby używać szczotki kombi (24) jako dyszy do fug.