# Symboly

Nasledujúce symboly môžu byť dôležité pre používanie vášho vysávača. Za‌pamätajte si tieto symboly a ich významy. Správna interpretácia týchto symbolov vám bude pomáhať používať tento vysávač lepšie a bezpečnejšie.

Symboly a ich význam
| VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
| Vysávač triedy prachu L podľa IEC/EN 60335-2-69 na vysávanie nasucho zdraviu škodlivého prachu s hraničnou hodnotou expozície > 1 mg/m³
| VÝSTRAHA! Vysávač obsahuje prach ohrozujúci zdravie. Vyprázdňovanie a údržbu, vrátane odstránenia zbernej nádoby na prach, zverte len odborníkom. Sú potrebné príslušné ochranné pomôcky. Vysávač nepoužívajte bez kompletného a dôkladne založeného filtračného systému. V opačnom prípade ohrozujete svoje zdravie.
| Pripojte maximálne jeden L-BOXX. Celková hmotnosť L-BOXXu nesmie prekročiť 15 kg.
| Vysávač nevešajte, napr. pri preprave, na hák žeriava. Vysávač sa nesmie prepravovať žeriavom. Hrozí riziko poranenia a poškodenia.
| Vysávač nepoužívajte na sedenie, ako rebrík alebo stúpadlo. Vysávač sa môže prevrátiť a poškodiť. Hrozí riziko poranenia.
| A LED indikácia režimu automatického čistenia filtra
| M LED indikácia režimu manuálneho čistenia filtra
| Tlačidlo automatického čistenia filtra
| Tlačidlo manuálneho čistenia filtra
| Automatické spustenie/zastavenie Odsávanie prachu z bežiaceho elektrického náradia. Vysávač sa automaticky zapne a s časovým oneskorením znova vypne. Zásuvka na vysávači je neustále pod napätím.
| Vypnutie Zásuvka na vysávači je bez prúdu.
| Vysávanie Nasávanie usadeného prachu a prachu z odsávacieho systému. Zásuvka na vysávači je neustále pod napätím.
| Min/Max Plynulá regulácia sacej sily: Maximálny sací výkon pre aplikácie s intenzívnou tvorbou prachu Redukovaný sací výkon pre prácu s nízkou tvorbou prachu a na reguláciu nasávacej sily medzi pripojeným elektrickým náradím a povrchom obrobku (napr. pri brúsení)
| Zaznamenávanie údajov je v tomto vysávači aktivované.
| Údaj o povolenom prípojnom výkone pripojeného elektrického náradia (špecificky pre danú krajinu)