# Встановлення кейса L-Boxx (див. мал. I)

Для транспортування відсмоктувача і для економії місця при зберіганні приладдя відсмоктувача і/або електроінструменту на кришку відсмоктувача можна встановити кейс L-Boxx.

Кріплення всмоктувального шланга на пилососі (див. мал. E).

Встановіть кейс L‑Boxx на кріплення (11).

- Відсмоктування зі встановленим кейсом L-Boxx не дозволяється. Центр ваги такого відсмоктувача знаходиться занадто високо. Пилосмок може перекинутись. Існує небезпека травм і пошкодження.

- Не переносьте відсмоктувач за ручку встановленого кейса L-Boxx. Для ручки кейса L-Boxx відсмоктувач занадто важкий. Існує небезпека травм і пошкодження.