# Gắn L‑Boxx (xem hình I)

Để vận chuyển máy hút bụi và cất gọn các phụ kiện máy hút bụi và/hoặc dụng cụ điện, bạn có thể gắn L‑Boxx ở nắp trên cùng của máy hút bụi.

Gắn ống hút trên máy hút bụi (xem hình E).

Gắn L‑Boxx vào khung (11).

- Không hút bằng L-Boxx được kẹp. Trọng tâm của máy hút bụi dịch chuyển lên trên. Máy hút bụi có thể bị đổ. Việc này bao gồm các nguy hiểm gây thương tích và tổn hại.

- Không mang máy hút bụi bằng tay cầm của L-Boxx khi nó được kẹp vào. Máy hút bụi quá nặng so với tay cầm của L-Boxx. Việc này bao gồm các nguy hiểm gây thương tích và tổn hại.