# Thithje e lagësht

- Mos thithni me thithësin lëngje të djegshme ose shpërthyese, për shembull benzinë, vaj, alkool, lëndë tretëse. Mos thithni pluhura të nxehtë, të djegshëm ose shpërthyes. Mos e përdorni thithësin në mjedise që rrezikohen nga shpërthimi. Pluhurat, avujt ose lëngjet mund të ndizen dhe të shpërthejnë.

- Thithësi nuk duhet të përdoret si pompë uji. Fshesa me korrent është menduar për thithjen e përzierjeve të ajrit dhe ujit.

Shënim: Kërkesat për shkallën e përshkueshmërisë (klasa e pluhurit L) janë provuar vetëm për thithjen e thatë.

##

Zbrazni kontejnerin (1) dhe hiqni qesen plastike (32) ose qesen e filtrit prej pëlhure (40).

Kontrolloni sensorin e nivelit (45) për kontaminim. Vetëm një sensor i pastër niveli lejon që fshesa me korrent të fiket automatikisht kur kontejneri është plot shih Pastrimi i sensorit të nivelit (shih figurën Q−R).

- Pastrimi automatik i filtrit duhet të çaktivizohet gjatë pastrimit në të lagësht.

Shtypni butonin e pastrimit automatik të filtrit (8), për të aktivizuar pastrimin manual të filtrit shih Pastrim manual i filtrit. Pastrimi automatik i filtrit më pas çaktivizohet dhe ekrani LED A (5) fiket.

##

PARALAJMËRIM

Fikeni thithësin menjëherë nëse del shkumë ose ujë dhe boshatisni enën. Përndryshe thithësi mund të dëmtohet.

Për të ndezur fshesën me korrent, kthejeni çelësin kryesor (2) në pozicionin 1.

Fshesa me korrent është e pajisur me sensorë të nivelit të mbushjes (45). Kur arrihet niveli maksimal i mbushjes, fshesa me korrent fiket automatikisht dhe dy ekranet LED A (5) dhe M (6) pulsojnë njëkohësisht një herë në sekondë. Mbrojtja e rifillimit aktivizohet dhe mund të çaktivizohet duke ndezur/fikur një herë fshesën me korrent.

Shënim: Kontrolloni rregullisht nivelin dhe zbrazni kontejnerin në kohën e duhur.

Për të fikur fshesën me korrent, kthejeni çelësin kryesor (2) në pozicionin 0.

Mbajeni kontejnerin (1) nga pjesa e pasme e dorezës (21) dhe lëvizeni përpara për të zbrazur lëngun.

##

Pas çdo pastrimi të lagësht, pastroni sensorin e nivelit të mbushjes (45) shih Pastrimi i sensorit të nivelit (shih figurën Q−R).

Për të shmangur formimin e mykut pas thithjes së lagësht:

- Hiqeni filtrin e sheshtë të palosur (34) dhe lëreni të thahet plotësisht.
- Hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (12), hapni kapakun e filtrit (43) dhe lërini të thahen plotësisht.