# Montera dammsugarslangen (se bild D)

Sätt på dammsugarslangen (29) på dammsugarmunstycket (3) och vrid den medsols till anslaget.

Anmärkning: Vid dammsugning uppstår en elektrisk laddning genom friktion hos dammet i sugslangen och -tillbehöret, som användaren kan känna av i form av statisk urladdning (beroende på omgivningens påverkan och kroppslig uppfattning).
Bosch rekommenderar i allmänhet en antistatisk sugslang (tillbehör) vid uppsugning av fint damm och torra material.

## Sätta fast sugslangen på dammsugaren (se bild E)

Linda upp den monterade sugslangen (29) i facket för sugslangen. Dra de båda dragbanden (13) uppåt och haka fast dem i monteringsöppningarna (14).