# Montaža izvlačnog držača za vođenje (pribor) (vidjeti slike J−K)

Napomena: Izvlačni držač za vođenje ne može se demontirati. Pri montaži pazite na ispravan položaj držača za vođenje.

Centrirajte držač za vođenje (42) prije umetanja pomoću oznake R (desno) i L (lijevo).

Umetnite držač za vođenje (42) u vodilice (20).

Pritisnite držač za vođenje (42) do granične crte prema dolje sve dok se držač za vođenje čujno ne uglavi.

Pritisnite pritisni gumb (41) kako biste promijenili duljinu držača za vođenje (42).