# Montarea/Demontarea sacului din plastic (aspirare uscată) (consultă imaginea F)

Deschide ambele sisteme de blocare (15) şi scoate partea superioară a aspiratorului (12).

Pentru aspirarea uscată, introdu un sac din plastic (32) în rezervorul (1).

Introdu sacul din plastic (32) cu orificiul de umplere orientat în sus în rezervorul (1).

Asiguraţi-vă că sacul din plastic (32) se sprijină în totalitate pe pereţii interiori ai rezervorului (1).

Trece partea rămasă a sacului din plastic (32) peste marginea rezervorului (1). Asigură-te că linia de oprire a sacului din plastic se află pe marginea rezervorului şi că orificiile de evacuare a aerului (33) rămân în rezervor.

Aşază la loc partea superioară a aspiratorului (12) şi închide aspiratorul cu sistemele de blocare (15).

- Asigură-te că aspiratorul este închis întotdeauna ferm.

Închide sacul din plastic înainte de a-l extrage. Strânge sacul în partea superioară şi utilizează banda pentru a înnoda sacul.