# Date tehnice

Aspirator universal |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Cod de identificare ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Putere nominală | W | 1200 | 1200
Frecvenţă | Hz | 50–60 | 60
Capacitate rezervor (brută) | l | 40 | 40
Volum net (uscat) | l | 28 | 26
Volum net (lichid) | l | 20 | 18
SubpresiuneA) |
Aspirator | hPa | 200 | 180
Turbină | hPa | 230 | 200
Debit volumicA) |
Aspirator | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbină | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Clasă de pulberi |  | L | L
GreutateB) | kg | 14,0 | 14,5
Clasă de protecţie |  | /I | /I
Tip de protecţie |  | IPX4 | IPX4

A)

  măsurată cu un furtun de aspirare Ø 28 mm şi lungimea de 4 m

B)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru tensiunile nominale specificate. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.

## Priză de la aspirator

Putere de conectare admisă a sculei electrice racordate
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Tensiune nominală | Putere maximă | Putere minimă
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Indicarea puterii maxime racordate admise a sculei electrice racordate.
Aceste valori pot să difere în cazul altor modele specifice ţării de utilizare. Vă rugăm să respectaţi specificaţiile privind priza aferente aspiratorului.