# Namestitev L-BOXX (glejte sliko I)

Za transport sesalnika in priročno shranjevanje sesalnega pribora in/ali električnega orodja lahko na zgornji del sesalnika namestite L‑BOXX.

Gibko sesalno cev pritrdite na sesalnik (glejte sliko E).

S klikom namestite L-BOXX na vpetje (11).

- Ne sesajte, kadar je na sesalniku nameščen L‑BOXX. Težišče sesalnika se prestavi navzgor. Sesalnik se lahko prevrne. Obstaja nevarnost poškodb in materialne škode.

- Sesalnika ne prenašajte z ročajem, kadar je na njem nameščen L‑BOXX. Sesalnik je pretežek za nošenje z ročajem L‑BOXX. Obstaja nevarnost poškodb in materialne škode.