# Remedio de perturbaciones

- Si se presenta una perturbación (p. ej. rotura del filtro), debe desconectarse inmediatamente el aspirador. Antes de realizar una nueva puesta en servicio debe eliminarse la perturbación.

Problema | Remedio
--- | ---
La turbina de aspiración no arranca. | Examinar el cable de red, el enchufe de red, el fusible, la caja de enchufe y los sensores de nivel de llenado (45).
El interruptor principal (2) está en "Sistema automático de arranque/parada ". Poner el interruptor principal (2) en el símbolo "Aspirar" o conectar la herramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (4).
La turbina de aspiración se desconecta. | Durante la aspiración en húmedo, los indicadores LED A y M parpadean lenta y simultáneamente. Vaciar el depósito (1).
Durante la aspiración en seco, los indicadores LED A y M parpadean rápida y simultáneamente: la protección contra sobrecarga de la caja de enchufe del aspirador está activada. Desconexión de la herramienta eléctrica.
El aspirador se desconecta. | Sobrecarga del aspirador por sobrepasar la tensión máxima de la caja de enchufe del aspirador: Se dispara el fusible de protección del motor. Envíe el aspirador a un centro de servicio autorizado de Bosch.
La turbina de aspiración no arranca de nuevo tras vaciar el depósito. | Desconectar el aspirador y esperar 5 s; tras 5 s volver a conectarlo.
Limpiar los sensores de nivel de llenado (45) así como el intersticio de los sensores de nivel de llenado (45) con un cepillo.
La fuerza de aspiración disminuye. | Eliminar las obstrucciones de la boquilla de aspiración, del tubo de aspiración , de la manguera de aspiración (29) o del filtro plisado plano (34).
Cambiar la bolsa de plástico (32)/bolsa de filtro de vellón (40).
Encastrar correctamente la cubierta del filtro (43).
Colocar correctamente la parte superior del aspirador (12) y cerrar los cierres (15).
Cambiar el filtro plisado plano (34).
Escape de polvo al aspirar | Verificar el correcto montaje del filtro plisado plano (34).
Cambiar el filtro plisado plano (34).
El sistema automático de desconexión (aspiración en húmedo) no responde. | Limpiar los sensores de nivel de llenado (45) así como el intersticio de los sensores de nivel de llenado (45) con un cepillo.
Controlar permanentemente el nivel de llenado.
La limpieza automática del filtro no funciona. | Cambie al modo manual presionando la tecla de limpieza manual del filtro (7). Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Bosch.
No se deja activar la limpieza manual del filtro. | La protección contra sobrecalentamiento del aspirador está activada. La pulsación de la tecla de limpieza manual del filtro (7) 10 veces continuamente ha activado la protección contra sobrecalentamiento. La protección contra el sobrecalentamiento se cancela automáticamente al cabo de 20 s. La pulsación de la tecla de limpieza manual del filtro (7) 30 veces continuamente ha activado la protección contra sobrecalentamiento. La protección contra el sobrecalentamiento se cancela automáticamente al cabo de 4 min. Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Bosch.
No se activa la limpieza automática del filtro. | Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Bosch.