# Saugzubehör montieren (siehe Bild A)

Der Saugschlauch (29) ist mit einem Clip-System ausgestattet, mit dem Saugzubehör (Kombi-Absaugadapter (25), gekrümmte Düse (31), Kombi-Bürstendüse (24)) angeschlossen werden kann.

##

- Stecken Sie die gekrümmte Düse (31) auf den Saugschlauch (29), bis die beiden Druckknöpfe (35) des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (35) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

##

- Stecken Sie bei Bedarf die Saugrohre (30) fest ineinander und anschließend fest auf die gekrümmte Düse (31).
- Stecken Sie die Bodendüse (23) fest auf das Saugrohr (30) oder die gekrümmte Düse (31).

##

Der Kombi-Absaugadapter (25) besteht aus dem PowerTool-Adapter (vorderer Teil) (36) und dem PowerTool-Adapter (hinterer Teil) (37).

Der Kombi-Absaugadapter (25) ist mit Bosch-Elektrowerkzeugen kompatibel.

Der PowerTool-Adapter (hinterer Teil) (37) kann durch seinen Innendurchmesser von 38,5 mm und Außendurchmesser von 45 mm für Elektrowerzeuge von anderen Herstellern verwendet werden.

Stecken Sie den PowerTool-Adapter (vorderer Teil) (36) auf den PowerTool-Adapter (hinterer Teil) (37) und verbinden Sie die beiden Adapter durch entgegengesetztes Drehen (siehe Bild B).

Stecken Sie den Kombi-Absaugadapter (25) auf den Saugschlauch (29), bis die beiden Druckknöpfe (35) des Saugschlauchs hörbar einrasten.

Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (35) nach innen und ziehen den Kombi-Absaugadapter vom Saugschlauch.

Zum Trennen beider Adapter lösen Sie die Verbindung durch entgegengesetztes Drehen und ziehen Sie die Adapter auseinander.

##

Stecken Sie die Kombi-Bürstendüse (24) auf den Saugschlauch (29), bis die beiden Druckknöpfe (35) des Saugschlauchs hörbar einrasten.

Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (35) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

##

Sie können die Kombi-Bürstendüse (24) als Fugendüse oder Bürste verwenden.

Drücken Sie die Entriegelungstaste (38) und schieben Sie die Bürste nach vorn, um die Kombi-Bürstendüse (24) als Bürste zu verwenden.

Drücken Sie die Entriegelungstaste (38) und ziehen Sie die Bürste nach hinten, um die Kombi-Bürstendüse (24) als Fugendüse zu verwenden.