# Монтажа

- Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или тргање настрана. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

Монтирање на опремата за всисување
Монтирање на цревото за всисување
Поставување/вадење на пластичната ќеса (всисување суви материи)
Вметнување/отстранување платнена филтер вреќичка (суво всисување)
Расклопување на L-BOXX
Монтирање на држач-водилка што се извлекува (опрема)