# تركيب/إخراج كيس الفلتر القماشي (الشفط الجاف) (انظر الصور G−H)

للشفط الجاف للمواد الموافقة لفئة الغبار L يمكنك تركيب كيس فلتر قماشي (40) (توابع).

طالما يتم شفط خامات ليس لها قيمة تعرض حدية أو بقيمة تعرض حدية ≥ 1 مجم/م3 (وفقا لفئة العبار L) يمكن الشفط مباشرة في الوعاء.

إرشاد: قم بإيقاف وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر عند استخدام كيس الفلتر القماشي انظر وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي/اليدوي للفلتر (انظر الصورة M).

تحذير

تحتوي الشافطة على غبار يمثل خطورة على الصحة. احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك خلع وعاء تجميع الغبار، من قبل عمال متخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلاتر الكامل الذي تم تركيبه بعناية. وإلا فسيكون هناك خطر على صحتك.

افتح الأقفال (15) واخلع الجزء العلوي للشافطة (12).

لغرض التركيب قم بإدخال كيس الفلتر القماشي (40) في حامل كيس الفلتر القماشي (39) وضع كيس الفلتر القماشي (40) مع حامل كيس الفلتر القماشي (39) في الوعاء (1).

لغرض الإخراج قم بغلق فتحة كيس الفلتر القماشي الممتلئ من خلال السحب من القفل. اخلع كيس الفلتر القماشي المغلق (40) من حامل كيس الفلتر القماشي (39) وأخرجه من الشافطة.

أعد تركيب الجزء العلوي للشافطة (12)، ومن خلال غلق الأقفال (15) قم بربط الوعاء (1) بالجزء العلوي للشافطة (12).