# Namestitev sesalnega pribora (glejte sliko A)

Gibka sesalna cev (29) je opremljena s spenjalnim sistemom, s katerim lahko priključite pribor za sesanje (kombinirani adapter za odsesavanje (25), kolenasta šoba (31), kombinirana krtačna šoba (24)).

##

- Kolenasto šobo (31) na gibko sesalno cev (29) namestite tako, da se gumba (35) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.
- Za odstranitev pritisnite gumba (35) in sestavna dela povlecite narazen.

##

- Sesalne cevi (30) po potrebi čvrsto potisnite eno v drugo in nato na kolenasto šobo (31).
- Šobo za tla (23) čvrsto nataknite na sesalno cev (30) ali kolenasto šobo (31).

##

Kombinirani adapter za odsesavanje (25) je sestavljen iz adapterja PowerTool (sprednji del) (36) in adapterja PowerTool (zadnji del) (37).

Kombinirani adapter za odsesavanje (25) je združljiv z električnimi orodji Bosch.

Adapter PowerTool (zadnji del) (37) se zaradi notranjega premera 38,5 mm in zunanjega premera 45 mm uporablja za električna orodja drugih proizvajalcev.

Adapter PowerTool (sprednji del) (36) nataknite na adapter PowerTool (zadnji del) (37) in ju zavrtite v nasprotni smeri, da se zaskočita (glejte sliko B).

Kombinirani adapter za odsesavanje (25) nataknite na gibko sesalno cev (29), da se pritisna gumba (35) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.

Za odstranitev pritisnite gumba (35) in kombinirani adapter za odsesavanje povlecite z gibke sesalne cevi.

Adapterja lahko ločite tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri in jo povlečete narazen.

##

Kombinirano krtačno šobo (24) nataknite na gibko sesalno cev (29), da se pritisna gumba (35) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.

Za odstranitev pritisnite gumba (35) in sestavna dela povlecite narazen.

##

Kombinirano krtačno šobo (24) lahko uporabljate kot šobo za fuge ali krtačo.

Za uporabo kombinirane krtačne šobe (24) kot krtače pritisnite tipko za sprostitev (38) in krtačo potisnite naprej.

Za uporabo kombinirane krtačne šobe (24) kot šobe za fuge pritisnite tipko za sprostitev (38) in krtačo povlecite nazaj.